무석한국학교 방송시설 공사 방안

无锡韩国人学校演播室与电视直播系统建设方案

본교 3층 상담실을 방송실로 변경하여 공사한다. 크기는 7M*3.4M*3.3M. 방송실, 스튜디오실 구성한다. 벽면, 바닥, 천장 모두 방음처리를 해야 한다. 베란다 창문 및 문턱 등 다시 철거해서 방음처리를 해야 한다. 실내 문 3개는 모두 방음문으로 교체하여 실 중간에 유리간막이벽을 처리해야 한다.

学校三楼商谈室改造为广播室，长为7M，宽为3.4M，高为3.3M。其中分主播室和导播室。墙面、地面、吊顶均要做隔音处理，阳台处需要改造后做隔音处理，3个门都换成隔音门，房间中间采用龙骨加隔音玻璃隔断。

방송실에 무정전 전원으로 전기 제공한다, 정전 시 약 50분 동안 전기를 제공할 수 있어야 한다. 용량이 1P인 에어컨 한대 설치.

导播室采用不间断电源供电，断电后可供电50分钟左右。需要安装1台1P空调。

스튜디오에 설치되는 인터넷 선은 단독 2층 기계실에 있는 교환기와 연결해야 한다. 1층, 2층, 3층 교환기 모두 24기가바이트 교환기로 바꿔야 한다. 용량이 1P인 에어컨 한대 설치.

演播室的网络需要单独连接至二楼机房交换机处，二楼机房、一楼交换机、二楼交换机、三楼交换机需要更换成24口千兆交换机。需要安装1台1P空调。

호출마이크는 초등교무실, 중등교무실 2실에서 설치한다. 각 실에도 교화기 한 대 추가 설치한다. 새 방송실 신호가 서버기를 통해서 2층 기존 방송시스템과 연결한다.

寻呼话筒单独安装在中学教务室、外语教务室，另外每处加装1个5口交换机。演播室的音频信号可通过服务器和网络传送至二楼机房广播系统中。

각 교실에서 인터넷 코덱 및 텔레비전을 이용해서 생방송 및 녹화방송을 수신한다. 각 교실에 5口교환기 한대 설치. 기존 방송 스피커를 IP스피커로 교체한다.

每间教室采用网络解码器+电视机的方法来收看直播或录播电视。每间教室加装1个5口小交换机, 每间教室把原来的音箱换成IP音箱。

□ 현재 있는 설비창치

↑ 설명 : 현 방송실에 설치 되어있는 장비는 대부분 컴퓨터실 서버가 있음.

↑ 설명 : 방송실 장비로서 수업 시간 알려주는 기계장치임.

□ 방송실 공사 위치

↑ 설명 : 기존 방송실이 협소하여 3층 상담실을 방송실로 변경하여 사용하고자 함.

□ 평면배치도

사업 구입 물품 명세서

ser	품명	단위	수량	단가	합계(현지화)
1	墙面隔音层(벽면방음층)	㎡	93
2	演播室主播室玻璃隔断 (방송실방음유리시설)	㎡	11
3	地面隔音 (바닥방음)	㎡	24
4	封阳台窗户及正门改造 (배란다창문 및 문 개조)	㎡	11
5	主播台 立式(주.방송대,입식)	EA	1
	主播台 坐式(주.방송대,좌식)
	主播椅(의자)
6	直播控制台(콘솔로 생중계)	EA	1
	控制台椅(의자)
	文件柜(서랍장)
7	隔音门(방음문)	EA	3
8	摄录一体机(카메라）日本SONY	EA	1
	存储卡(메모리카드)	EA	1
	读卡器(메모리카드리더)	EA	1
9	摄像包／铝箱(카메라가방)	EA	1
10	摄像机脚架 (대형카메라삼각대)	EA	1
11	灯光系统(조명등)	EA	2
12	播音话筒(방송 마이크)	EA	2
13	采访话筒(인트뷰 마이크)	EA	1
14	调音台 雅马哈MG16(오디오 믹서)	EA	1
15	监听耳机(감청 헤드폰)	EA	1
17	电动背景幕(전동 배경막)	EA	1
18	高清解码器(영상 코덱)	EA	1
19	LG24寸显示器(모니터)	EA	1
20	LG22寸显示器(모니터)	EA	1
21	数字音频主控软件(오디오 스프트웨어)	EA	1
22	IP音箱(IP방송 스피커)	EA	25
23	8分区解码控制器(디코딩 컨트롤러)	EA	2
24	消防报警主机(소방 신고 호스트)	EA	1
25	网络呼叫站(인트넷 호출)	EA	2
26	高清视频直播机(직파기)	EA	1
27	流媒体视频服务器软件 (동영상 서버 소프트웨어)	EA	1
28	高清解码盒( HD 디코딩 박스)	EA	25
29	流媒体视频服务器(동영상 서버)	EA	1
30	空调 1p(에어컨)	EA	2
31	24口tplink千兆交换机(교환기)	EA	4
32	5口交换机(교황기)	EA	25
33	其他附件(기타부품)	EA	1