학교 실내 몰딩 공사 시공 방안

学校内部墙板工程施工方案

1. 시공내용표 施工项目表

구분区分	재료규격材料规格	비고备注
생태나무판 生态木板	판: 녹색, 나무색(10cm*0.5cm) 颜色: 绿色，木色	초등교실 높이 70cm; 小学教室高度70cm 중고등교실 높이 80cm; 中学教室高度80cm 외국어실 높이 70cm; 外语教室高度70cm.
	나무쫄대(1cm*3cm) 木方厚度3cm, 高度 1cm	나무판70cm- 나무쫄대 5개 설치; 70cm木板-木方5根 나무판80cm- 나무쫄대 6개 설치; 80cm木板-木方6根 나무판100cm- 나무쫄대 8개 설치; 100cm木板-木方8根 나무판105cm- 나무쫄대 9개 설치; 105cm木板-木方9根
	마감몰딩 나무색(3.5cm*4.5cm) 收口边条 木色	설치된 나무판 위•아래 모두 마감몰딩을 설치해야 함. 安装好的木板上•下都需安装收口边条。
걸레받이 踢脚线	재질: 타일, 높이 10cm(횐색 및 브라운색) 材质: 瓷砖 ，高度10cm，灰色及棕色

2. 시공요구사항 施工要求事项

1）생태나무판 설치 후 표면은 이상이 없이 매끈해야 하며, 최종 마무리 작업이 끝난 다음에는 미흡한 부위가 있는지 확인하고 깨끗이 마감 처리하여야 한다.

生态木板安装后表面做到无凹凸平滑状态，等到最终收尾作业结束了确认有无不足的地方，再干净地进行收尾工作。

2) 하자보증 기간은 1년으로 하고, 이 기간 중에 시공불량으로 인한 하자발생시 10일 이내에 보수를 실시해야 한다.

瑕疵保证期限为1年，在这期间由于施工不良引起的瑕疵发生时，要在10天之内进行保修。

몰딩시공교실도墙面施工教室图

4F	3F	2F	1F						1F	2F	3F			1F	2F	3F
美术室	外语室 3FA	英语专用室 2FA	厨房	体育馆连接通路		配电室	电脑室(高中)	物品保管室	出入口	体育馆连接通路	厕所			厕所	3F
	广播室	音乐教室	厕所	通道		厕所	2F
7-1
	阿姨休息室	高尔夫球室	厕所	通道		厕所	1F
周末学校仓库	7-2	外语室 2FB	1F 食堂	通道								紧急出口
	f3기둥柱子 f2기둥柱子 庭院 f1기둥柱子		外语室 1FA	초3-1	12-2 교실	f3기둥柱子 f2기둥柱子 庭院 유치원복도幼儿园走廊		고운반 (5岁)	초6-2	9-2
周末学校校长室	外语室 2FC
8-1
外语室 1FB	초2-1	12-1
科学室 2	예쁜반 (6)	초6-1	9-1
동아리 활동실
동아리 활동실	成绩保管室
外语室 1FC	초1-1	11-2
사랑반 (7岁)	초5-1	10-2
동아리 활동실
8-2	科学室 1
会议室	保健室	进路商谈室
幼儿园活动室	초4-1	10-1
동아리 활동실
教科书仓库	校刊编辑室
				현관기둥大厅柱子		紧急出口
司机休息室	厕所	厕所	厕所	紧急出口		配电室	图书室	行政室 (1F)			校长室	1F
	配电室	电脑室(小学)	小学办公室 (2F)			外语办公室	2F
印书室
	更衣室	11-1	初高中办公室 (3F)	大门玄关		学习室	3F

标记处为所需施工地，包括: 19个一般教室，7个外语教室，幼儿园3个教室及走廊，大厅5个小柱子，大柱子5个，行政室，校长室。

위 시공도에 표시하는 대로 시공장소: 19개 일반교실, 7개 외국어실, 유치원 3개 및 복도, 작은 기둥 5개, 큰 기둥 5개, 행정실, 교장실.