<ETM(공학동아리)> 활동 일지

일시	2019년 6월 5일	참석자	최강묵,유현재,서상혁,홍기서,김태현,정재현,박태용,박준호
활동주제	자이로드롭 실험, 인형뽑기 도면
주제선정 이유	인형뽑기를 만들다가 너무 시간이 오래 걸려 그 오랜 시간동안 한 주제를 가지고 동아리 시간을 보내기엔 너무 아까웠고 일손이 넘쳐서 다른 주제도 함께 진행했다.
세부 활동 내용	일단 자이로드롭 실험을 했다. 그 실험은 자석을 가지고 일반 PVC파이프를 통과할때와 알루미늄 파이프를 통과할 때 자기력의 차이로 속도 변화를 알아보는 실험이다. 실험 진행 방법은 알루미늄관과 PVC파이프를 세로로 붙이고, 자석을 그 파이프에 통과시키는 방법이다. 속도가 좀 감소하였지만 실제 자이로드롭에서 그정도 속도로 떨어진다면 사람이 살아남지 못하므로 “실패했다” 라고 말했다. 우리는 실험을 중단하고 왜 이 실험이 실패했는지 생각을 해 보았다. 일단 자석이 매우 커 질량 또한 크기 때문에 자기력보다 중력이 훨씬 더 커서 실패했다고 생각했다. 그래서 다음 실험엔 작은 네오디움 자석을 나무 막대기에 붙혀서 자석이 중앙을 향하도록 나무 막대기를 설계하기로 했다. 그리고 인형뽑기 기계의 정확성을 전보다 높여주기 위해서 상자의 도면을 그렸다. 가로, 세로, 높이, 밑면, 윗면 그리고 인형을 뽑았을 때 나올 구멍의 크기를 구했다. 자칫 잘못하면 인형이 안나오는 상황을 고려해 자세히 구했다. 또한 도면을 3D로 그려서 어느 부분이 잘못되었는지 확인하고 이에 맞게 수리를 진행하였다.
평가(느낀 점, 잘된 점, 잘못 된 점, 개선해야 할 점, 등....)	도면을 3D로 그린 것이 정말 멋있었고 참 어려웠다. 자이로드롭 실험에서 자석의 세기만 생각하고 질량을 생각하지 못한 것이 잘못되었고, 실패한 후 어떻게 성공할 것인지 실패의 원인을 찾고 설계하는 과정까지 꼼꼼하게 한 것이 잘된 점 같다.
차시 활동 내용	자이로드롭 실험 재시도, 인형뽑기 기계 x,y축 수리